BroadCaster Composer PRO-XL
Procesamiento de audio profesional para radio, streaming y broadcasting
BroadCaster Composer PRO-XL es un procesador de rack virtual de alta precisión, diseñado para que el sonido de su emisión tenga un carácter profesional, equilibrado y perfectamente ecualizado.
La aplicación puede utilizarse como programa independiente para Windows o como plugin VST3 dentro de su software de automatización de radio, emisión o producción de audio (DAW).
Todo el procesamiento de la señal se realiza mediante una cadena profesional:
Input AGC → Ecualizador de 10 bandas → Compresor multibanda → Peak Limiter

Procesamiento de audio profesional
BroadCaster Composer PRO-XL combina varios procesadores de audio esenciales en una única solución potente y fácil de utilizar.
El resultado es un sonido equilibrado, denso, dinámico y potente, especialmente adecuado para radio por Internet, emisiones FM, streaming y procesamiento de voz.

Input AGC – Control automático de nivel
El módulo integrado Input AGC (Automatic Gain Control) mantiene estable el nivel de la señal de entrada y compensa automáticamente las diferencias de volumen entre las distintas fuentes de audio.
Entre los parámetros ajustables se encuentran:
· Target Level (dB) – nivel objetivo deseado
· Speed (ms) – velocidad del ajuste automático
Por ejemplo, para una radio por Internet se puede utilizar un nivel objetivo de -14 dB y una velocidad de 500 ms.
De este modo, las diferencias de volumen entre la música y otros contenidos de la emisión se compensan automáticamente.

Ecualizador gráfico de 10 bandas
El ecualizador gráfico de 10 bandas integrado permite ajustar con precisión el carácter sonoro de la señal.
El ecualizador trabaja en un rango de frecuencias de:
31 Hz a 16 kHz
Cada banda de frecuencia dispone de un rango de ajuste de:
±15 dB
Esto permite ajustar con precisión el sonido desde las frecuencias graves, pasando por los medios, hasta los agudos, para obtener el carácter, la claridad y el equilibrio tonal deseados.

Compresor multibanda
El Multiband Compressor integrado permite obtener un sonido más denso, uniforme y potente.
Entre sus principales parámetros se encuentran:
· Threshold
· Ratio
· Attack
· Release
La compresión permite controlar la dinámica de la señal y aumentar al mismo tiempo su densidad y presencia.
Es una solución ideal para conseguir un sonido de radio profesional, en el que la música y los demás elementos del programa deben mantener un nivel uniforme y una presencia sonora adecuada.

Peak Limiter – Protección contra clipping
Al final de la cadena de procesamiento se encuentra el Peak Limiter.
Su función es garantizar que la señal de salida nunca supere el límite digital de:
0 dBFS
De esta forma, la señal queda protegida frente a sobrecargas digitales y clipping.

Ámbitos de aplicación
FM / Internet Broadcast
BroadCaster Composer PRO-XL es especialmente adecuado para el procesamiento profesional de señales de radio.
Para emisiones FM y radio por Internet se puede utilizar, por ejemplo, una combinación de:
· compresión más agresiva
· ecualización tipo “Smile EQ”
· control de dinámica
· Peak Limiter
El resultado es un sonido de radio denso, presente, potente y dinámico.

Speech / Voiceover
El procesador también es ideal para el tratamiento de voz, locución y voiceover.
Los ajustes habituales pueden incluir:
· reducción de frecuencias graves no deseadas
· aumento de la presencia y claridad de la voz en el rango de 1–4 kHz
· compresión moderada
· nivel de salida uniforme
El resultado es una voz más clara, inteligible y profesional.

Aplicación independiente o plugin VST3
BroadCaster Composer PRO-XL puede utilizarse de forma flexible en diferentes entornos de producción y emisión.
Aplicación independiente para Windows
El procesador puede utilizarse directamente como una aplicación independiente en Windows.
Para la entrada y salida de audio se recomienda utilizar ASIO. También se admite WASAPI.
Plugin VST3
Como alternativa, BroadCaster Composer PRO-XL puede utilizarse como plugin VST3 dentro de software compatible de audio, streaming o radio.
Ejemplos de hosts VST3 compatibles:
· vMix
· OBS Studio
· Reaper
· Cubase
· Ableton
· FL Studio
· Radio Profesional
· RPX

Versiones de licencia
	Licencia
	Duración

	LIGHT
	1 año

	NORMAL
	2 años

	DELUXE
	5 años

	FOREVER
	De por vida



Todas las licencias incluyen
Independientemente de la versión de licencia seleccionada, obtendrá:
· actualizaciones gratuitas de por vida
· upgrades gratuitos a nuevas versiones
· hasta 5 activaciones
Las activaciones pueden utilizarse de nuevo, por ejemplo, en el mismo ordenador después de reinstalar el sistema operativo.
Como alternativa, la licencia puede utilizarse dentro de una misma persona o una misma empresa simultáneamente en un máximo de cinco dispositivos.

Activación
Para activar el producto necesitará el Instance ID de su instalación.
Proceso de activación:
1. Abra ABOUT / SETTINGS.
1. Copie su Instance ID.
1. Seleccione Order License (Online).
1. Después de realizar la compra, recibirá la clave de licencia por correo electrónico.
1. Introduzca la clave mediante la opción Enter License Key.
1. Haga clic en Activate.
Sin una licencia válida, la aplicación funciona inicialmente en modo Demo. Una vez finalizado el periodo de demostración, el procesamiento de audio se desactiva (Bypass).

Descargas
Aplicación para Windows
urlDescargar RadioProcessor.exehttps://download.mysoft.cz/radioprocessor/RadioProcessor.exe
Plugin VST3
urlDescargar RadioProcessor.vst3https://download.mysoft.cz/radioprocessor/RadioProcessor.vst3
Manual de usuario
urlDescargar el manual de usuariohttps://download.mysoft.cz/radioprocessor/BroadCaster_Composer_PRO-XL_Manual.pdf
Manual de usuario en checo
urlDescargar el manual en checohttps://download.mysoft.cz/radioprocessor/BroadCaster_Composer_PRO-XL_Manual_CZ.pdf
Condiciones de licencia
urlConsultar las condiciones de licenciahttps://download.mysoft.cz/Licence.txt

Características principales
· Procesador de audio rack virtual profesional
· Aplicación independiente para Windows
· Plugin VST3
· Input AGC
· Ecualizador gráfico de 10 bandas
· Rango de frecuencias de 31 Hz a 16 kHz
· Ajuste de ±15 dB para cada banda del EQ
· Multiband Compressor
· Threshold, Ratio, Attack y Release
· Peak Limiter
· Protección contra clipping digital
· Adecuado para radio FM y radio por Internet
· Ideal para streaming y broadcasting
· Procesamiento de voz y voiceover
· Actualizaciones y upgrades gratuitos de por vida
· Hasta 5 activaciones
· Windows 10 de 64 bits y Windows 11

Requisitos del sistema
Sistema operativo
· Windows 10 de 64 bits
· Windows 11
Procesador
· Intel Core i5 o superior
· AMD Ryzen 5 o superior
· se recomienda compatibilidad con AVX
Memoria RAM
· mínimo 4 GB de RAM
· se recomiendan 8 GB de RAM
Espacio en disco
· aproximadamente 50 MB
Audio
· ASIO recomendado
· WASAPI compatible
Se requiere conexión a Internet para la primera activación. Después de la activación, es posible realizar la verificación sin conexión.

Sonido profesional para su emisora de radio
Con BroadCaster Composer PRO-XL obtiene una solución potente y flexible para el procesamiento profesional de su señal de emisión.
Tanto si lo utiliza como aplicación independiente para Windows como si lo integra como plugin VST3, la combinación de AGC, ecualizador, compresor multibanda y Peak Limiter crea una cadena completa de procesamiento de audio para conseguir un sonido de radio equilibrado, denso, potente y profesional.
BroadCaster Composer PRO-XL – sonido profesional para radio, streaming y broadcasting.
