BroadCaster Composer PRO-XL
Elaborazione audio professionale per radio, streaming e broadcasting
BroadCaster Composer PRO-XL è un processore rack virtuale ad alta precisione, progettato per offrire al vostro audio di trasmissione un suono professionale, equilibrato e perfettamente equalizzato.
L’applicazione può essere utilizzata come software autonomo per Windows oppure come plugin VST3 all’interno del vostro software di automazione radio, messa in onda o produzione audio (DAW).
L’intera elaborazione del segnale avviene attraverso una catena di processamento professionale:
Input AGC → Equalizzatore a 10 bande → Compressore multibanda → Peak Limiter

Elaborazione audio professionale
BroadCaster Composer PRO-XL combina diversi processori audio essenziali in un’unica soluzione potente e intuitiva.
Il risultato è un suono equilibrato, corposo, dinamico e incisivo, particolarmente adatto per web radio, trasmissioni FM, streaming e trattamento della voce.

Input AGC – Controllo automatico del livello
Il modulo integrato Input AGC (Automatic Gain Control) mantiene stabile il livello del segnale in ingresso e compensa automaticamente le differenze di volume tra le varie sorgenti audio.
È possibile regolare, tra gli altri, i seguenti parametri:
· Target Level (dB) – livello di destinazione desiderato
· Speed (ms) – velocità della regolazione automatica
Per una web radio, ad esempio, è possibile utilizzare un livello target di -14 dB e una velocità di 500 ms.
In questo modo, le differenze di volume tra musica e altri contenuti trasmessi vengono compensate automaticamente.

Equalizzatore grafico a 10 bande
L’equalizzatore grafico a 10 bande integrato consente di regolare con precisione il carattere sonoro del segnale.
L’equalizzatore opera nella gamma di frequenze:
da 31 Hz a 16 kHz
Ogni banda di frequenza dispone di un intervallo di regolazione pari a:
±15 dB
È quindi possibile regolare con precisione il suono, dalle basse frequenze ai medi fino alle alte frequenze, ottenendo il carattere e la brillantezza desiderati.

Compressore multibanda
Il compressore multibanda integrato consente di ottenere un suono più corposo, uniforme e incisivo.
Sono disponibili, tra gli altri, i seguenti parametri:
· Threshold
· Ratio
· Attack
· Release
La compressione permette di controllare la dinamica del segnale e di aumentarne la densità e la presenza.
È una soluzione ideale per ottenere un suono radiofonico professionale, nel quale la musica e gli altri elementi del programma devono mantenere un livello uniforme e una presenza sonora adeguata.

Peak Limiter – Protezione dal clipping
Alla fine della catena di elaborazione è presente il Peak Limiter.
Il suo compito è garantire che il segnale in uscita non superi mai il limite digitale di 0 dBFS.
In questo modo il segnale viene protetto da sovraccarichi digitali e clipping.

Campi di utilizzo
FM / Internet Broadcast
BroadCaster Composer PRO-XL è particolarmente adatto all’elaborazione professionale del segnale radiofonico.
Per le trasmissioni FM e le web radio è possibile utilizzare, ad esempio, una combinazione di:
· compressione più aggressiva
· equalizzazione di tipo “Smile EQ”
· controllo della dinamica
· Peak Limiter
Il risultato è un suono radiofonico corposo, presente, potente e dinamico.

Speech / Voiceover
Il processore è ideale anche per l’elaborazione del parlato, della voce e dei voiceover.
Le impostazioni tipiche possono includere:
· riduzione delle basse frequenze indesiderate
· aumento della presenza e dell’intelligibilità della voce nella gamma 1–4 kHz
· compressione moderata
· livello di uscita uniforme
Il risultato è una voce più chiara, comprensibile e professionale.

Applicazione standalone o plugin VST3
BroadCaster Composer PRO-XL può essere utilizzato in modo flessibile in diversi ambienti di produzione.
Applicazione Windows standalone
Il processore può essere utilizzato direttamente come applicazione autonoma per Windows.
Per l’ingresso e l’uscita audio è consigliato l’utilizzo di ASIO. È supportato anche WASAPI.
Plugin VST3
In alternativa, BroadCaster Composer PRO-XL può essere utilizzato come plugin VST3 all’interno di software audio, streaming o radiofonici compatibili.
Esempi di host VST3 compatibili:
· vMix
· OBS Studio
· Reaper
· Cubase
· Ableton
· FL Studio
· Radio Profesional
· RPX

Versioni della licenza
	Licenza
	Durata

	LIGHT
	1 anno

	NORMAL
	2 anni

	DELUXE
	5 anni

	FOREVER
	A vita



Ogni licenza include
Indipendentemente dalla versione della licenza scelta, sono inclusi:
· aggiornamenti gratuiti a vita
· upgrade gratuiti alle nuove versioni
· fino a 5 attivazioni
Le attivazioni possono essere riutilizzate, ad esempio, sullo stesso computer dopo la reinstallazione del sistema operativo.
In alternativa, la licenza può essere utilizzata nell’ambito della stessa persona o della stessa azienda, contemporaneamente su un massimo di cinque dispositivi.

Attivazione
Per attivare il prodotto è necessario conoscere l’Instance ID della propria installazione.
Procedura di attivazione:
1. Aprire ABOUT / SETTINGS.
1. Copiare il proprio Instance ID.
1. Selezionare Order License (Online).
1. Dopo l’acquisto, la chiave di licenza verrà inviata tramite e-mail.
1. Inserire la chiave utilizzando l’opzione Enter License Key.
1. Fare clic su Activate.
Senza una licenza valida, l’applicazione funziona inizialmente in modalità Demo. Al termine del periodo demo, l’elaborazione audio viene disattivata (Bypass).

Download
Applicazione Windows
urlScarica RadioProcessor.exehttps://download.mysoft.cz/radioprocessor/RadioProcessor.exe
Plugin VST3
urlScarica RadioProcessor.vst3https://download.mysoft.cz/radioprocessor/RadioProcessor.vst3
Manuale utente
urlScarica il manuale utentehttps://download.mysoft.cz/radioprocessor/BroadCaster_Composer_PRO-XL_Manual.pdf
Manuale in ceco
urlScarica il manuale in cecohttps://download.mysoft.cz/radioprocessor/BroadCaster_Composer_PRO-XL_Manual_CZ.pdf
Condizioni di licenza
urlConsulta le condizioni di licenzahttps://download.mysoft.cz/Licence.txt

Funzionalità principali
· Processore audio rack virtuale professionale
· Applicazione Windows standalone
· Plugin VST3
· Input AGC
· Equalizzatore grafico a 10 bande
· Gamma di frequenze da 31 Hz a 16 kHz
· Regolazione di ±15 dB per ogni banda EQ
· Compressore multibanda
· Threshold, Ratio, Attack e Release
· Peak Limiter
· Protezione dal clipping digitale
· Adatto per radio FM e web radio
· Ideale per streaming e broadcasting
· Elaborazione del parlato e dei voiceover
· Aggiornamenti e upgrade gratuiti a vita
· Fino a 5 attivazioni
· Windows 10 a 64 bit e Windows 11

Requisiti di sistema
Sistema operativo
· Windows 10 a 64 bit
· Windows 11
Processore
· Intel Core i5 o superiore
· AMD Ryzen 5 o superiore
· supporto AVX consigliato
Memoria RAM
· minimo 4 GB di RAM
· 8 GB di RAM consigliati
Spazio su disco
· circa 50 MB
Audio
· ASIO consigliato
· WASAPI supportato
Per la prima attivazione è necessaria una connessione a Internet. Dopo l’attivazione è possibile effettuare la verifica anche offline.

Un suono professionale per la vostra radio
Con BroadCaster Composer PRO-XL avrete a disposizione una soluzione potente e flessibile per l’elaborazione professionale del vostro segnale di trasmissione.
Sia che venga utilizzato come applicazione Windows standalone sia come plugin VST3, la combinazione di AGC, equalizzatore, compressore multibanda e Peak Limiter costituisce una catena di elaborazione completa per ottenere un suono radiofonico equilibrato, corposo, potente e professionale.
BroadCaster Composer PRO-XL – audio professionale per radio, streaming e broadcasting.
