BroadCaster Composer PRO-XL
Profesjonalne przetwarzanie dźwięku dla radia, streamingu i broadcastingu
BroadCaster Composer PRO-XL to wysoce precyzyjny wirtualny procesor rackowy zaprojektowany tak, aby dźwięk Twojej stacji brzmiał profesjonalnie, równomiernie i był perfekcyjnie skorygowany.
Aplikacja może działać jako samodzielny program w systemie Windows lub jako wtyczka VST3 wewnątrz oprogramowania emisyjnego, produkcyjnego lub DAW.
Kompletne przetwarzanie sygnału odbywa się za pomocą profesjonalnego łańcucha procesorów:
Input AGC → 10-pasmowy EQ → Multiband Compressor → Peak Limiter

Profesjonalne przetwarzanie dźwięku
BroadCaster Composer PRO-XL łączy kilka kluczowych procesorów audio w jednym przejrzystym i wydajnym rozwiązaniu.
Rezultatem jest wyrównany, zwarty i dynamiczny dźwięk, szczególnie odpowiedni dla radia internetowego, emisji FM, streamingu oraz produkcji głosowych.

Input AGC – automatyczna regulacja poziomu
Wbudowany Input AGC (Automatic Gain Control) zapewnia stabilny poziom sygnału wejściowego i automatycznie wyrównuje różnice głośności pomiędzy poszczególnymi źródłami audio.
Dostępne są między innymi następujące parametry:
· Target Level (dB) – żądany poziom docelowy
· Speed (ms) – szybkość automatycznej regulacji
Dla radia internetowego można przykładowo ustawić poziom docelowy na -14 dB oraz szybkość regulacji na 500 ms.
Dzięki temu różnice głośności pomiędzy muzyką a innymi materiałami programowymi są automatycznie wyrównywane.

10-pasmowy korektor graficzny
Wbudowany 10-pasmowy korektor graficzny EQ umożliwia precyzyjne dostosowanie charakterystyki brzmienia.
Korektor pracuje w zakresie częstotliwości:
od 31 Hz do 16 kHz
Dla każdego pasma dostępny jest zakres regulacji:
±15 dB
Pozwala to dokładnie dostosować brzmienie – od niskich częstotliwości, przez środek pasma, aż po wysokie tony i ogólną klarowność sygnału.

Multiband Compressor
Wbudowany Multiband Compressor zapewnia bardziej zwarty, wyrównany i dynamiczny dźwięk.
Dostępne są między innymi parametry:
· Threshold
· Ratio
· Attack
· Release
Kompresja pozwala kontrolować dynamikę sygnału oraz zwiększyć jego gęstość i wyrazistość.
Jest to idealne rozwiązanie dla profesjonalnego brzmienia radiowego, w którym muzyka oraz pozostałe elementy programu powinny być odtwarzane równomiernie i z odpowiednią dynamiką.

Peak Limiter – ochrona przed przesterowaniem
Na końcu łańcucha przetwarzania znajduje się Peak Limiter.
Jego zadaniem jest zapewnienie, aby sygnał wyjściowy nigdy nie przekroczył cyfrowego poziomu granicznego 0 dBFS.
Chroni to sygnał przed cyfrowym przesterowaniem i clippingiem.

Zastosowanie
FM / Internet Broadcast
BroadCaster Composer PRO-XL doskonale nadaje się do profesjonalnego przetwarzania sygnału radiowego.
W przypadku radia FM oraz internetowego można zastosować na przykład kombinację:
· bardziej agresywnej kompresji
· charakterystyki „Smile EQ”
· kontroli dynamiki
· Peak Limitera
Rezultatem jest zwarty, wyrazisty i dynamiczny dźwięk radiowy.

Speech / Voiceover
Procesor doskonale sprawdza się również podczas obróbki mowy oraz nagrań lektorskich.
Typowe ustawienia mogą obejmować:
· redukcję niepożądanych niskich częstotliwości
· zwiększenie czytelności i obecności głosu w zakresie 1–4 kHz
· umiarkowaną kompresję
· wyrównany poziom wyjściowy
Dzięki temu głos staje się czystszy, bardziej zrozumiały i profesjonalny.

Samodzielna aplikacja lub wtyczka VST3
BroadCaster Composer PRO-XL może być elastycznie wykorzystywany w różnych środowiskach produkcyjnych.
Samodzielna aplikacja Windows
Procesor może działać bezpośrednio jako samodzielna aplikacja w systemie Windows.
Do obsługi wejścia i wyjścia audio zalecany jest sterownik ASIO. Obsługiwany jest również WASAPI.
Wtyczka VST3
Alternatywnie BroadCaster Composer PRO-XL może działać jako wtyczka VST3 w kompatybilnym oprogramowaniu audio, streamingowym lub radiowym.
Przykładowe kompatybilne hosty VST3:
· vMix
· OBS Studio
· Reaper
· Cubase
· Ableton
· FL Studio
· Radio Profesional
· RPX

Wersje licencji
	Licencja
	Okres ważności

	LIGHT
	1 rok

	NORMAL
	2 lata

	DELUXE
	5 lat

	FOREVER
	Dożywotnia



Każda licencja zawiera
Niezależnie od wybranej wersji licencji otrzymujesz:
· bezpłatne aktualizacje przez cały okres użytkowania
· bezpłatne aktualizacje do nowych wersji programu
· do 5 aktywacji
Aktywacje mogą być wykorzystywane na przykład ponownie na tym samym komputerze po reinstalacji systemu operacyjnego.
Alternatywnie licencja może być używana w ramach jednej osoby lub jednej firmy jednocześnie na maksymalnie pięciu urządzeniach.

Aktywacja
Do aktywacji potrzebny jest Instance ID danej instalacji.
Procedura aktywacji:
1. Otwórz ABOUT / SETTINGS.
1. Skopiuj swój Instance ID.
1. Wybierz Order License (Online).
1. Po zakupie otrzymasz klucz licencyjny pocztą elektroniczną.
1. Wprowadź klucz za pomocą opcji Enter License Key.
1. Kliknij Activate.
Bez ważnej licencji aplikacja początkowo działa w trybie Demo. Po upływie czasu demonstracyjnego przetwarzanie dźwięku zostaje wyłączone (Bypass).

Pliki do pobrania
Aplikacja Windows
urlPobierz RadioProcessor.exehttps://download.mysoft.cz/radioprocessor/RadioProcessor.exe
Wtyczka VST3
urlPobierz RadioProcessor.vst3https://download.mysoft.cz/radioprocessor/RadioProcessor.vst3
Instrukcja obsługi
urlPobierz instrukcję obsługihttps://download.mysoft.cz/radioprocessor/BroadCaster_Composer_PRO-XL_Manual.pdf
Czeska instrukcja obsługi
urlPobierz czeską instrukcję obsługihttps://download.mysoft.cz/radioprocessor/BroadCaster_Composer_PRO-XL_Manual_CZ.pdf
Warunki licencji
urlWyświetl warunki licencjihttps://download.mysoft.cz/Licence.txt

Najważniejsze funkcje
· Profesjonalny wirtualny procesor audio typu rack
· Samodzielna aplikacja Windows
· Wtyczka VST3
· Input AGC
· 10-pasmowy korektor graficzny
· Zakres częstotliwości 31 Hz – 16 kHz
· Regulacja ±15 dB dla każdego pasma EQ
· Multiband Compressor
· Threshold, Ratio, Attack i Release
· Peak Limiter
· Ochrona przed cyfrowym clippingiem
· Odpowiedni dla radia FM i internetowego
· Idealny do streamingu i broadcastingu
· Przetwarzanie mowy i voiceover
· Bezpłatne aktualizacje i nowe wersje
· Do 5 aktywacji
· Windows 10 64-bit i Windows 11

Wymagania systemowe
System operacyjny
· Windows 10 64-bit
· Windows 11
Procesor
· Intel Core i5 lub nowszy
· AMD Ryzen 5 lub nowszy
· zalecana obsługa AVX
Pamięć RAM
· minimum 4 GB RAM
· zalecane 8 GB RAM
Miejsce na dysku
· około 50 MB
Audio
· zalecany ASIO
· obsługiwany WASAPI
Do pierwszej aktywacji wymagane jest połączenie z Internetem. Po aktywacji możliwa jest weryfikacja offline.

Profesjonalne brzmienie dla Twojej stacji radiowej
Dzięki BroadCaster Composer PRO-XL otrzymujesz wydajne i elastyczne rozwiązanie do profesjonalnego przetwarzania sygnału emisyjnego.
Niezależnie od tego, czy korzystasz z niego jako samodzielnej aplikacji Windows, czy jako wtyczki VST3, połączenie AGC, korektora, kompresora wielopasmowego i Peak Limitera tworzy kompletny łańcuch przetwarzania zapewniający wyrównany, zwarty i profesjonalny dźwięk radiowy.
BroadCaster Composer PRO-XL – profesjonalne brzmienie dla radia, streamingu i broadcastingu.
