BroadCaster Composer PRO-XL
Professionelle Audiobearbeitung für Radio, Streaming und Broadcast
BroadCaster Composer PRO-XL ist ein hochpräziser virtueller Rack-Prozessor, der entwickelt wurde, damit Ihr Sendesignal professionell, ausgewogen und perfekt equalisiert klingt.
Die Anwendung kann entweder als eigenständige Windows-Anwendung oder als VST3-Plugin innerhalb Ihrer Sende-, Playout- oder Produktionssoftware (DAW) eingesetzt werden.
Die komplette Signalverarbeitung erfolgt über eine professionelle Prozessorkette:
Input AGC → 10-Band-EQ → Multiband-Kompressor → Peak Limiter

Professionelle Audioverarbeitung
BroadCaster Composer PRO-XL kombiniert mehrere wichtige Prozessoren in einer übersichtlichen und leistungsfähigen Lösung.
Das Ergebnis ist ein ausgewogener, dichter und druckvoller Radiosound, der sich besonders für Internetradio, FM-Broadcast, Streaming und Sprachproduktionen eignet.

Input AGC – Automatische Pegelregelung
Der integrierte Input AGC (Automatic Gain Control) sorgt für einen konstanten Eingangspegel und gleicht Pegelunterschiede des Audiomaterials aus.
Einstellbar sind unter anderem:
· Target Level (dB) – gewünschter Zielpegel
· Speed (ms) – Geschwindigkeit der automatischen Pegelanpassung
Als Beispiel kann für Internetradio ein Zielpegel von -14 dB und eine Geschwindigkeit von 500 ms verwendet werden.
Dadurch werden unterschiedliche Lautstärken von Musik und anderen Audioquellen automatisch ausgeglichen.

10-Band Graphic Equalizer
Der integrierte 10-Band-Graphic-EQ ermöglicht eine präzise Anpassung des Klangcharakters.
Der Equalizer arbeitet über den Frequenzbereich von:
31 Hz bis 16 kHz
Für jedes Frequenzband steht ein Regelbereich von:
±15 dB
zur Verfügung.
Damit können Sie den Klang gezielt an Ihre Anforderungen anpassen – von der Basswiedergabe über die Mitten bis hin zu Brillanz und Höhen.

Multiband Compressor
Der integrierte Multiband-Kompressor sorgt für einen dichteren, gleichmäßigeren und druckvolleren Klang.
Zur Verfügung stehen unter anderem:
· Threshold
· Ratio
· Attack
· Release
Durch die Kompression werden Lautstärkeunterschiede kontrolliert und das Audiosignal erhält mehr Dichte und Präsenz.
Ideal für einen professionellen Radiosound, bei dem Musik und andere Programminhalte gleichmäßig und kraftvoll wiedergegeben werden sollen.

Peak Limiter – Schutz vor Übersteuerung
Am Ende der Signalverarbeitung befindet sich ein Peak Limiter.
Seine Aufgabe besteht darin, sicherzustellen, dass das Ausgangssignal niemals den digitalen Grenzwert von 0 dBFS überschreitet.
Dadurch wird das Signal zuverlässig vor digitalen Übersteuerungen und Clipping geschützt.

Einsatzbereiche
FM / Internet Broadcast
BroadCaster Composer PRO-XL eignet sich hervorragend für die professionelle Aufbereitung von Radiosignalen.
Für FM- und Internetradio kann beispielsweise eine Kombination aus:
· aggressiverer Kompression
· einem sogenannten „Smile“-EQ
· kontrollierter Dynamik
· Peak Limiting
verwendet werden.
Das Ergebnis ist ein dichter, präsenter und druckvoller Radiosound.

Speech / Voiceover
Auch für Sprache und Voiceover bietet der Prozessor passende Möglichkeiten.
Typische Anpassungen sind beispielsweise:
· Reduzierung störender tiefer Frequenzen
· Anhebung der Sprachpräsenz im Bereich von 1–4 kHz
· moderate Kompression
· gleichmäßiger Ausgangspegel
Damit lässt sich Sprache klarer, verständlicher und professioneller gestalten.

Standalone oder VST3 Plugin
BroadCaster Composer PRO-XL kann flexibel in unterschiedlichen Produktionsumgebungen eingesetzt werden.
Eigenständige Windows-Anwendung
Verwenden Sie den Prozessor direkt als eigenständige Windows-Anwendung.
Für die Audioein- und -ausgabe wird ASIO empfohlen. WASAPI wird ebenfalls unterstützt.
VST3 Plugin
Alternativ kann BroadCaster Composer PRO-XL als VST3-Plugin in kompatibler Audio-, Streaming- oder Radio-Software eingesetzt werden.
Beispiele für kompatible VST3-Hosts sind:
· vMix
· OBS Studio
· Reaper
· Cubase
· Ableton
· FL Studio
· Radio Profesional
· RPX

Lizenzversionen
	Lizenz
	Laufzeit

	LIGHT
	1 Jahr

	NORMAL
	2 Jahre

	DELUXE
	5 Jahre

	FOREVER
	Lebenslang



Jede Lizenz enthält
Unabhängig von der gewählten Lizenzversion erhalten Sie:
· kostenlose Updates auf Lebenszeit
· kostenlose Upgrades auf neue Versionen
· bis zu 5 Aktivierungen
Die Aktivierungen können beispielsweise nach einer Neuinstallation des Betriebssystems auf demselben PC erneut verwendet werden.
Alternativ kann die Lizenz innerhalb einer Person oder eines Unternehmens gleichzeitig auf bis zu fünf Geräten verwendet werden.

Aktivierung
Für die Aktivierung benötigen Sie zunächst die Instance ID Ihrer Installation.
Der Aktivierungsvorgang:
1. Öffnen Sie ABOUT / SETTINGS.
1. Kopieren Sie Ihre Instance ID.
1. Verwenden Sie Order License (Online).
1. Nach dem Kauf erhalten Sie den Lizenzschlüssel per E-Mail.
1. Geben Sie den Schlüssel über Enter License Key ein.
1. Klicken Sie auf Activate.
Ohne gültige Lizenz läuft die Anwendung zunächst im Demo-Modus. Nach Ablauf der Demo-Zeit wird die Audiobearbeitung deaktiviert (Bypass).

Downloads
Windows-Anwendung
urlRadioProcessor.exe herunterladenhttps://download.mysoft.cz/radioprocessor/RadioProcessor.exe
VST3 Plugin
urlRadioProcessor.vst3 herunterladenhttps://download.mysoft.cz/radioprocessor/RadioProcessor.vst3
Deutsches Produkt-Handbuch
urlDeutsches Handbuch herunterladenhttps://download.mysoft.cz/radioprocessor/BroadCaster_Composer_PRO-XL_Manual.pdf
Tschechisches Produkt-Handbuch
urlTschechisches Handbuch herunterladenhttps://download.mysoft.cz/radioprocessor/BroadCaster_Composer_PRO-XL_Manual_CZ.pdf
Lizenzbedingungen
urlLizenzbedingungen anzeigenhttps://download.mysoft.cz/Licence.txt

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick
· Professioneller virtueller Rack-Audioprozessor
· Standalone-Windows-Anwendung
· VST3-Plugin
· Input AGC
· 10-Band Graphic Equalizer
· Frequenzbereich 31 Hz – 16 kHz
· ±15 dB Regelbereich pro EQ-Band
· Multiband-Kompressor
· Threshold, Ratio, Attack und Release
· Peak Limiter
· Schutz vor digitalem Clipping
· Geeignet für FM- und Internetradio
· Optimiert für Streaming und Broadcast
· Sprach- und Voiceover-Verarbeitung
· Kostenlose Updates und Upgrades auf Lebenszeit
· Bis zu 5 Aktivierungen
· Windows 10 64-Bit und Windows 11

Systemanforderungen
Betriebssystem
· Windows 10 64-Bit
· Windows 11
Prozessor
· Intel Core i5 oder neuer
· AMD Ryzen 5 oder neuer
· AVX wird empfohlen
Arbeitsspeicher
· mindestens 4 GB RAM
· 8 GB RAM empfohlen
Festplattenspeicher
· ca. 50 MB
Audio
· ASIO empfohlen
· WASAPI unterstützt
Für die erstmalige Aktivierung ist eine Internetverbindung erforderlich. Nach der Aktivierung ist eine Offline-Verifizierung möglich.

Professioneller Sound für Ihr Radio
Mit BroadCaster Composer PRO-XL erhalten Sie eine leistungsfähige und flexible Lösung für die professionelle Bearbeitung Ihres Sendesignals.
Ob als eigenständige Windows-Anwendung oder als VST3-Plugin – AGC, Equalizer, Multiband-Kompressor und Peak Limiter bilden eine komplette Verarbeitungskette für einen ausgewogenen, druckvollen und professionellen Radiosound.
BroadCaster Composer PRO-XL – professioneller Klang für Radio, Streaming und Broadcast.
