BroadCaster Composer PRO-XL
Profesionálne spracovanie zvuku pre rádio, streaming a broadcast
BroadCaster Composer PRO-XL je vysoko presný virtuálny rackový procesor navrhnutý tak, aby váš vysielací zvuk znel profesionálne, vyvážene a perfektne ekvalizovane.
Aplikáciu môžete používať ako samostatnú aplikáciu vo Windows, alebo ako VST3 plugin vo vašom odbavovacom, vysielacom či produkčnom softvéri (DAW).
Kompletné spracovanie signálu prebieha cez profesionálny procesorový reťazec:
Input AGC → 10-pásmový EQ → Multiband Compressor → Peak Limiter

Profesionálne spracovanie zvuku
BroadCaster Composer PRO-XL kombinuje niekoľko dôležitých procesorov do jedného prehľadného a výkonného riešenia.
Výsledkom je vyvážený, hutný a dynamický zvuk, ktorý je vhodný najmä pre internetové rádiá, FM vysielanie, streaming a spracovanie hovoreného slova.

Input AGC – automatická regulácia úrovne
Integrovaný Input AGC (Automatic Gain Control) zabezpečuje stabilnú vstupnú úroveň a vyrovnáva rozdiely v hlasitosti jednotlivých zdrojov zvuku.
Nastaviť môžete napríklad:
· Target Level (dB) – požadovanú cieľovú úroveň
· Speed (ms) – rýchlosť automatickej regulácie
Pre internetové rádio je možné napríklad použiť cieľovú úroveň -14 dB a rýchlosť 500 ms.
Vďaka tomu sa automaticky vyrovnávajú rozdiely v hlasitosti medzi hudbou a ďalším vysielaným obsahom.

10-pásmový grafický ekvalizér
Integrovaný 10-pásmový grafický EQ umožňuje presné nastavenie charakteru zvuku.
Ekvalizér pracuje vo frekvenčnom rozsahu:
31 Hz až 16 kHz
Pre každé frekvenčné pásmo je k dispozícii rozsah:
±15 dB
Môžete tak presne upraviť zvuk od basov cez stredné frekvencie až po výšky a celkovú brilantnosť signálu.

Multiband Compressor
Integrovaný Multiband Compressor vytvára hutnejší, vyrovnanejší a výraznejší zvuk.
K dispozícii sú nastavenia:
· Threshold
· Ratio
· Attack
· Release
Kompresia umožňuje kontrolovať dynamiku signálu a dodáva zvuku väčšiu hustotu a výraznosť.
Je ideálna pre profesionálny rádiový zvuk, pri ktorom má byť hudba aj ďalší programový obsah reprodukovaný rovnomerne a s dostatočným dynamickým tlakom.

Peak Limiter – ochrana pred prebudením
Na konci procesorového reťazca sa nachádza Peak Limiter.
Jeho úlohou je zabezpečiť, aby výstupný signál nikdy neprekročil digitálnu hranicu 0 dBFS.
Tým chráni výsledný zvuk pred digitálnym prebudením a clippingom.

Možnosti použitia
FM / Internet Broadcast
BroadCaster Composer PRO-XL je ideálny na profesionálne spracovanie rádiového signálu.
Pre FM a internetové rádio je možné použiť napríklad kombináciu:
· agresívnejšej kompresie
· takzvaného „Smile“ EQ
· kontroly dynamiky
· Peak Limiteru
Výsledkom je hutný, výrazný a dynamický rádiový zvuk.

Speech / Voiceover
Procesor je vhodný aj na spracovanie hovoreného slova a voiceoverov.
Typické nastavenie môže zahŕňať:
· potlačenie nežiaducich nízkych frekvencií
· zvýraznenie zrozumiteľnosti reči v oblasti 1–4 kHz
· miernu kompresiu
· vyrovnanú výstupnú úroveň
Výsledkom je čistejší, zrozumiteľnejší a profesionálnejší hlas.

Samostatná aplikácia alebo VST3 plugin
BroadCaster Composer PRO-XL môžete flexibilne používať v rôznych produkčných prostrediach.
Samostatná Windows aplikácia
Procesor môžete používať priamo ako samostatnú aplikáciu vo Windows.
Pre audio vstup a výstup je odporúčané použitie ASIO. Podporované je tiež WASAPI.
VST3 plugin
Alternatívne môžete BroadCaster Composer PRO-XL použiť ako VST3 plugin v kompatibilnom audio, streamingovom alebo rádiovom softvéri.
Medzi príklady kompatibilných VST3 hostiteľov patria:
· vMix
· OBS Studio
· Reaper
· Cubase
· Ableton
· FL Studio
· Radio Profesional
· RPX

Licenčné verzie
	Licencia
	Platnosť

	LIGHT
	1 rok

	NORMAL
	2 roky

	DELUXE
	5 rokov

	FOREVER
	Doživotná



Každá licencia obsahuje
Bez ohľadu na zvolenú licenciu získavate:
· bezplatné aktualizácie doživotne
· bezplatné upgrady na nové verzie
· až 5 aktivácií
Aktivácie môžete používať napríklad opakovane na rovnakom počítači po preinštalovaní operačného systému.
Licenciu je možné v rámci jednej osoby alebo jednej spoločnosti používať súčasne až na piatich zariadeniach.

Aktivácia
Na aktiváciu budete potrebovať Instance ID vašej inštalácie.
Postup aktivácie:
1. Otvorte ABOUT / SETTINGS.
1. Skopírujte svoje Instance ID.
1. Použite možnosť Order License (Online).
1. Po zakúpení dostanete licenčný kľúč e-mailom.
1. Zadajte kľúč pomocou možnosti Enter License Key.
1. Kliknite na Activate.
Bez platnej licencie aplikácia najskôr funguje v Demo režime. Po uplynutí demo času sa spracovanie zvuku deaktivuje (Bypass).

Na stiahnutie
Windows aplikácia
urlStiahnuť RadioProcessor.exehttps://download.mysoft.cz/radioprocessor/RadioProcessor.exe
VST3 plugin
urlStiahnuť RadioProcessor.vst3https://download.mysoft.cz/radioprocessor/RadioProcessor.vst3
Slovenská verzia manuálu
urlStiahnuť manuálhttps://download.mysoft.cz/radioprocessor/BroadCaster_Composer_PRO-XL_Manual.pdf
Česká verzia manuálu
urlStiahnuť český manuálhttps://download.mysoft.cz/radioprocessor/BroadCaster_Composer_PRO-XL_Manual_CZ.pdf
Licenčné podmienky
urlZobraziť licenčné podmienkyhttps://download.mysoft.cz/Licence.txt

Najdôležitejšie funkcie
· Profesionálny virtuálny rackový audio procesor
· Samostatná Windows aplikácia
· VST3 plugin
· Input AGC
· 10-pásmový grafický ekvalizér
· Frekvenčný rozsah 31 Hz – 16 kHz
· Rozsah ±15 dB pre každé EQ pásmo
· Multiband Compressor
· Threshold, Ratio, Attack a Release
· Peak Limiter
· Ochrana pred digitálnym clippingom
· Vhodný pre FM a internetové rádio
· Ideálny pre streaming a broadcast
· Spracovanie reči a voiceoverov
· Bezplatné aktualizácie a upgrady doživotne
· Až 5 aktivácií
· Windows 10 64-bit a Windows 11

Systémové požiadavky
Operačný systém
· Windows 10 64-bit
· Windows 11
Procesor
· Intel Core i5 alebo novší
· AMD Ryzen 5 alebo novší
· odporúčaná podpora AVX
Operačná pamäť
· minimálne 4 GB RAM
· odporúčaných 8 GB RAM
Miesto na disku
· približne 50 MB
Audio
· odporúčané ASIO
· podporované WASAPI
Na prvú aktiváciu je potrebné internetové pripojenie. Po aktivácii je možné vykonávať overenie aj v režime offline.

Profesionálny zvuk pre vaše rádio
S BroadCaster Composer PRO-XL získate výkonné a flexibilné riešenie pre profesionálne spracovanie vášho vysielacieho signálu.
Či už ho použijete ako samostatnú Windows aplikáciu alebo ako VST3 plugin, kombinácia AGC, ekvalizéra, multiband kompresora a Peak Limiteru vytvára kompletný procesorový reťazec pre vyvážený, hutný a profesionálny rádiový zvuk.
BroadCaster Composer PRO-XL – profesionálny zvuk pre rádio, streaming a broadcast.
